Sistemas de Segurança
Tudo o que precisa de saber para ficar em segurança

- Início
- Alarmes
- Vídeo vigilância
- Dicas

# Alarme Residencial – Deteção de monóxido de carbono

Na escolha de um alarme residencial há vários constituintes base, aos quais depois se podem adicionar outros, na procura de uma proteção ainda mais eficaz, completa e efetiva. Assim, um sistema de alarme residencial inclui geralmente uma central de controlo, um teclado, detetores de abertura e de movimento e sirene.

Pode ainda integrar câmaras de vigilância, detetores exteriores, e também, vários equipamentos com função de detetar outros eventos de natureza não intrusiva.

Detetores de vidros partidos, detetores de incêndio ou detetores de monóxido de carbono são alguns exemplos. Estes últimos, por exemplo, são muito utilizados não só em residências, mas especialmente em parques de estacionamento subterrâneo, onde pode ocorrer mais facilmente a acumulação destes gases.

Confira de seguida as vantagens deste equipamento, e ainda, as principais características que ele deve ter.

## Vantagens de um detetor de monóxido de carbono

O monóxido de carbono é um gás mortal, sendo conhecido por causar uma morte silenciosa. Este gás não tem cheiro, e como tal, por vezes quando é detetado pelo nariz humano já pode ser tarde de mais. Dessa forma, a existência de equipamentos detetores de monóxido de carbono em garagens, casas com lareiras abertas e parques de estacionamento pode ser fundamental para salvar uma vida.

Como vê, a presença deste equipamento num alarme residencial ou num parque de estacionamento, é muito útil. Se o pretender, pode inclusive ter um sistema de deteção de monóxido de carbono, sem estar ligado a nenhum alarme residencial. Para isso deve ter não só o detetor, mas também a central de controlo.

## Características de um detetor de monóxido de carbono

Os detetores de monóxido de carbono devem ter as seguintes características:

– Alimentação de 8 a 20 Vdc.
– Área de proteção mínima de 200 metros quadrados;
– Capacidade de auto descontaminação;
– Compensação automática de temperatura;
– Leitura: de 0 a 300ppm monóxido de carbono;
– Precisão: ± 9 ppm a 20ºC e 21% oxigénio;
– Temperatura de funcionamento: 10º a 35ºC.
– Tempo de estabilização – 72 horas;
– Tempo inicial de ativação – 20 segundos;
– Velocidade de resposta: uma leitura cada 150 segundos;
– Vida útil mínima de 5 anos;

Outubro 2015 // Categoria: Geral

Leave a Comment
﻿

Utilizamos cookies para melhorar o nosso site. Ao continuar a navegar está a concordar com a sua utilização. OK Saber mais
Privacy & Cookies Policy

#### Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Necessary
Sempre activado
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Non-necessary
Non-necessary
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.