Sistemas de Segurança
Tudo o que precisa de saber para ficar em segurança

- Início
- Alarmes
- Vídeo vigilância
- Dicas

# Sensor Infravermelho Passivo (IVP)

Na procura de soluções de alarmes para a sua casa, há vários componentes essenciais na composição de um sistema de segurança.

Os alarmes contra intrusão podem assim ser compostos pelos seguintes elementos: a central, um teclado, comunicador telefónico, detetores de infravermelhos, contactos magnéticos para portas e janelas, sirene exterior, e ainda outros componentes como detetores exteriores, câmaras de vigilância, etc.

> Para saber mais sobre como são constituídos os alarmes contra intrusão, leia o nosso artigo “Composição de alarmes contra intrusão”.

Cada um destes componentes tem uma importante função da segurança da sua casa ou do seu negócio. Neste artigo poderá conhecer melhor um destes componentes de alarmes, o detetor infravermelho passivo, também conhecido simplesmente por IVP.

## Sensor Infravermelho Passivo (IVP) – o que é

O Sensor Infravermelho Passivo é um tipo de detetor presente em muitos alarmes, tendo a função de detetar a movimentação de pessoas numa determinada divisão, através do calor naturalmente produzido pelo organismo humano. Este tipo de sensor infravermelho é denominado de passivo pois, ao contrário de outros, apenas deteta o calor, sem emitir luz infravermelha.

Este sensor funciona tanto em alarmes interiores como exteriores, existindo modelos com e sem fio. Além disso, podem também ser excelentes soluções para acionar sistemas de iluminação no exterior, com a chegada de pessoas ao seu raio de ação.

## Características do Sensor Infravermelho Passivo (IVP)

Um sensor infravermelho, seja ou não passivo, contém uma lente denominada de Fresnel, caracterizada por ser esbranquiçada, opaca e multifacetada, e ainda, um led interno que dá sinal quando o aparelho capta a presença de alguém no seu raio de ação. Enquanto que os sensores com fio estão ligados ao sistema elétrico, já o sensor infravermelho passivo sem fios tem baterias no seu interior, que funcionam como fonte de alimentação, transmitindo os dados através de ondas de rádio.

Existindo diferentes necessidades de alarmes, também estes sensores podem ser adaptados a nível de alcance e sensibilidade. Assim, a cobertura de um sensor infravermelho passivo pode ser ajustada a vários locais. Conheça de seguida como é a cobertura deste sensor em diferentes ambientes.

## Cobertura

Dependendo do local ou locais que pretenda estarem cobertos, os sensores infravermelhos passivos podem ser ajustados de maneira a cumprirem as suas necessidades de segurança.

- Cobertura geral: raio de 8 a 15 metros, com um ângulo de visão entre 85 a 110º;
- Cobertura no corredor: alcance de 20 a 30 metros, com um ângulo de visão entre 20 e 25º;
- Cobertura em corredor duplo: alcance de 20 a 30 metros, com uma abertura de 85º a 110º, e com visão para cada corredor com 20º;
- Cobertura no teto: o alcance é o triplo da altura em que é instalado, num máximo de 3,5 metros, tendo uma abertura de 360º.

## Cuidados na sua instalação

Para que este componente de alarmes funcione na perfeição, há alguns cuidados a ter em conta na sua instalação. Assim, não deve direcionar o sensor para objetos que possam vibrar, nem o instalar a menos de 3 metros de lâmpadas fluorescentes. Além disso, e tendo em conta que este componente de alarmes funciona com a deteção de calor, evite instalar o sensor próximo de fontes de calor como aquecedores, lareiras, ar condicionado, janelas onde bata muito o calor, etc.

Este cuidado é essencial para evitar falsos alarmes.

Março 2015 // Categoria: Alarmes

1 Comment
﻿

Utilizamos cookies para melhorar o nosso site. Ao continuar a navegar está a concordar com a sua utilização. OK Saber mais
Privacy & Cookies Policy

#### Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Necessary
Sempre activado
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Non-necessary
Non-necessary
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.